**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Bader |
| Entwurf: | Balance 400 mit 2 Vollgeschossen |
| Keller  | Weberith Keller 104 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 213 m2 |
| EG: | 108 m2 |
| OG: | 105 m2  |
| Außenmaße: | 10,16 m x 12,98 m ohne Garage |
| Bauweise: | HolzfertigbauweiseWandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,11 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 51 dB |
| Fassade: | Putz |
| Dach. | Flachdach  |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 0 |
| Kniestock | 000 |
| Fenster: | Kunststofffenster in Anthrazit außen, weiß innen, 3-fach-Wärmeschutzverglasung. Integrierte Raffstore / Jalousie außen, Ug 0,6 W/m²K + Uw-Wert 0,8 W/m²K |
| Heiztechnik | Gas-Brennwert Wandheizung mit Fußbodenheizung |
| Haustechnik | Solaranlage mit 4 Kollektoren zur Heizungsunterstützung mit 750 ltr. Pufferspeicher, ohne kontrollierte Be- und Entlüftung, Homeway-Grundpaket |
| Endenergiebedarf | 57,5 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) | 57,9 kWh/m²a |
| max. Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert | 63 kWh/m²a |
| Architekt: | Planungsgruppe Trauffer, Villingen-Schwenningen |
| Bemerkungen: | Küche von WeberHaus, Insektenschutzrollo, Trinkwasserenthärtungsanlage, Regenwassernutzungsanlage, Garage |
| Verkaufspreis  | Auf Anfrage  |
| Lieferradius | DEU, CH, FRA(teilweise) |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-LinxInternet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)E-Mail: info@weberhaus.de |