|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Paulsen |
| Entwurf: | WeberHaus Baureihe CityLife 600 |
| Wohnfläche gesamt: | 216 m2 |
| EG: | 118 m2 |
| OG: | 98 m2 |
| Außenmaße: | 13,91 m x 10,79 m |
| Bauweise: | Holzfertigauweise,  Wandstärke 39 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 160 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand  **ÖvoNatur Therm** | 0,11W/m²K |
| Fassade: | Putz |
| Dach. | Walmdach/ Flachdach im Eingangsbereich |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 22 |
| Kniestock | 000 |
| Fenster: | Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau/weiß, |
| Schallschutz | 50 dB |
| Haustechnik | Luft / Wasser Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit kontrollierter Be- und Entlüftung, Versorgungsleitung für Solaranschluss, Fußbodenheizung, EnOcean-Funktechnologie |
| Endenergiebedarf | 17,5 kWh/(m²/a) |
| Primärenergiebedarf | 45,4 kWh/(m²/a) |
| max.zul.Primärenergiebedarf | 90,4 kWh/(m²/a) |
| Keller | Weberith-Keller als Wohnkeller |
| Architekt: | Cornelia Wolf  70736 Fellbach |
| Bemerkungen: | Alurollläden, , |
| Lieferradius | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRAU |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-mail: [info@weberhaus](mailto:info@weberhaus).de |