**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** |  |
| Entwurf: | WeberHaus Individual Bungalow |
| Keller / Bodenplatte | Haus auf Bodenplatte |
| Wohnfläche EG: | 180 m² |
| Wohnfläche DG | 55 m² (nachträglich aufgestockt) |
|  |  |
| Außenmaße: | 15,79 m x 16,19 m Garage 6,70 m x 8,00 m  |
| Bauweise: | HolzfertigbauweiseWandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,11 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 51 dB |
| Fassade: | Putz |
| Dach. | Walmdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 18° |
| Kniestock | 000 |
| Fenster: | Holz/Alu-Fenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung. Erhöhung der Fenster/Fenstertüren auf 2,36mtr. |
| Heiztechnik | Gas-Brennwert Wandheizkessel mit 210 Liter Schichtenspeicher ohne Solaranlage Fußbodenheizung und Lüftungsanlage |
| Haustechnik |  |
| Endenergiebedarf | 25,1 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) | 65,2 kWh/m²a |
| Architekt: | Werner Ruth, 07392-5864 |
| Bemerkungen: | Geschosserhöhung auf lichte Höhe von 2,67m, erhöhte Zimmertüren auf 2,13 mtr, Ganzglastüren.,  |
| Lieferradius | DEU, CH, LUX, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-LinxInternet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)E-Mail: info@weberhaus.de  |

Stand: Juli 2021