**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Boneberg |
| Entwurf: | WeberHaus Baureihe Sunshine 310 |
| Wohnfläche gesamt: | 186 m2 |
| EG: | 104 m2 |
| DG: | 82 m2 |
| Außenmaße: | 13,22 m x 10,98 m |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise, **ÖvoNatur Therm**  Wandstärke 36 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte  160 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,12 W/m²K |
| Fassade: | Putz Graubraunton 16046 Sto, teilweise holzverschalt |
| Dach: | Satteldach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 28° |
| Kniestock: | 222 |
| Fenster: | Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung braun/kiefer natur lasiert |
| Schallschutz: | 50 dB |
| Haustechnik: | Frischluft-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung  - über eine Luft / Luft Wärmepumpe und Brauchwasser-Wärmepumpe 300 ltr, Fußbodenheizung, Photovoltaik-Anlage (Bauherrenleistung) |
| Endenergiebedarf: | 10,7 kWh/m²a (**KfW- Effizienzhaus 40 Plus**) |
| Primärenergiebedarf: | 19,2 kWh/m²a max. zulässig 29,3 kWh/m²a |
| Keller: | Haus auf Bodenplatte |
| Architekt: | Rolf Kaiser, Kressbronn |
| Bemerkungen: | Sitzfenster, Wäscheabwurfschacht, Sauna, Carport/Garage (Bauherrenleistung) |
| Lieferradius: | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG  Am Erlenpark 1  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-Mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus) |