**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| Kundenhaus | Krüger |
| Entwurf: | WeberHaus Individual – **Doppelhaushälfte** |
| Wohnfläche gesamt: | 159 m2 |
| EG: | 79 m2 |
| OG: | 80 m2 |
| Außenmaße: | 12,49 x 9,51 |
| Bauweise: | Fertigbauweise, Holztafelbauweise  Wandstärke 36 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte  160 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand  **ÖvoNatur Therm** | 0,12W/m²K |
| Fassade: | Putz |
| Dach. | Flachdach mit Kiesschüttung |
| U-Wert Dach: | 0,15W/m²K |
| Dachneigung: | 00 |
| Kniestock | 00 |
| Fenster: | Holz-Alu-Ausführung mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung in anthrazitgrau |
| Schallschutz | 50 dB |
| Haustechnik | Lüft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung |
| Endenergiebedarf | 21,9 kWh/m²a |
| **Primärenergiebedarf (berechnet)** | 52,5 kWh/m²a |
| **max Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert** | 54,2 kWh/m²a |
| Bauseitiger Keller | als Nutzkeller |
|  |  |
| Architekt: | Walter Kling |
| Lieferradius | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-mail: [info@weberhaus](mailto:info@weberhaus).de |