**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | KinnlatzhalterVorschaubild |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Keller  | Weberith-Keller 180 m² |
| Wohnfläche gesamt: | 470 m2 |
| EG: | 195 m2 |
| OG: | 169 m2  |
| OG2 | 106 m2 |
| Außenmaße: | 18,20 m x 14,39 m  |
| Bauweise: | HolzfertigbauweiseWandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,11 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 51 dB |
| Fassade: | Putz |
| Dach. | Walmdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 22° |
| Kniestock | 23 |
| Fenster: | Kunststofffenster in weiß, 3-fach-Wärmeschutzverglasung. Ug 0,6 W/m²K + Uw-Wert 0,8 W/m²K |
| Heiztechnik | Gasheizung, Fußbodenheizung, Photovoltaik  |
| Haustechnik |  |
| Endenergiebedarf Wohnen  | 81 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) GewerbeWohnen | 104 kWh/m²a 77 kWh/m²a |
| max. Primärenergiebedarf zulässig/AnforderungswertGewerbe Wohnen | 143 kWh/m²a100 kWh/m²a |
| Energetischer Standard: |  |
| Architekt: | A Hamid von Berg-Hadjoudj |
| Bemerkungen: | Wohnhaus mit Bäckerei und Café  |
| Lieferradius | DEU, CH, LUX, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-LinxInternet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)E-mail: info@weberhaus.de |

Stand: August 2020