|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Lehmann |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Wohnfläche gesamt: | 191 m2 |
| EG: | 107 m2 |
| OG: | 84 m2  |
| Außenmaße: | 11,90 x 15,30 m |
| Bauweise: | Fertigbauweise, Holztafelbauweise Wandstärke 30 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,15 W/m²K |
| Fassade: | Putz hellgrau |
| Dach. | Walmdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 22 |
| Kniestock | 14 cm |
| Fenster: | Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau/weiß,  |
| Schallschutz | 50 dB |
| Haustechnik | Gas-Brennwert Wandheizgerät mit 400L Doppelspezialregisterboiler für Solaranschluss, Fußbodenheizung |
| Endenergiebedarf | Liegt nicht vor, da das Haus in der Schweiz gebaut wurde |
| Keller / Bodenplatte | Haus auf Bodenplatte |
| Architekt: | Bertrant Rossier1897 Port-Valais |
| Bemerkungen: | Elektrische Rollladenantriebe, zentrale Staubsauganlage, Wäscheabwurfschacht, Treppenstufenbeleuchtung |
| Lieferradius | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-LinxInternet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)E-mail: info@weberhaus.de |