Ampacoll Profix – Flüssigkleber für schwierige Untergründe

Das jüngste Kind von Ampack, der Flüssigkleber Ampacoll Profix, haftet auf sehr vielen, teils schwierigen Untergründen ganz ausgezeichnet.

Er haftet gut auf Untergründen wie TPU (Ampatop Seal, Ampatop Seal GHS, Ampatop F black), PE, PP, EPDM, PVC, Bitumen, Kupfer und anderen Metallen.

Zudem gleicht er Unebenheiten aus auf Ziegel, Stein, Beton, Putz, Holz, MDF- und OSB-Platten und vielem mehr.

Ampacoll Profix ist dauerelastisch und dauerklebrig, zu Beginn gut repositionierbar und ist zudem beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser.

Mehr dazu unter https://profix.ampack.biz

> Dauerelastisch und dauerklebrig

> Ideal für TPU-Produkte und viele andere, teil schwierige Untergründe

> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser

> Kein Primern nötig

> Repositionierbar

> Gekerbte Düse für gleichmässigere Raupe

Für weitere Informationen steht das Ampack-Team gerne zur Verfügung.