**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Zarmutek |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Wohnfläche gesamt: | 212 m2 |
| EG: | 112 m2 |
| OG: | 100 m2 |
| Außenmaße: | 18,59 m x 17,06 m incl. Garage |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise,  Wandstärke 30 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte  100 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,15 W/m²K |
| Fassade: | Holz/ Putz |
| Dach: | Flachdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 00 |
| Kniestock: | 000 |
| Fenster: | Kunststofffenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau/weiß  U-Wert für Fensterglas beträgt 0,6W/m²K,  für das gesamte Fenster 0,8W/m²K |
| Schallschutz: | 50 dB |
| Haustechnik: | Erdwärme, Sole-Wasserwärmepumpe mit Tiefenbohrung, Fußbodenheizung, |
| Endenergiebedarf: | 22,3 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf: | 58,1 kWh/m²a (max. zulässig 83,1 kWh/m²a) |
| Keller: | Haus auf Bodenplatte |
| Architekt: | Architekturbüro Bernd Neu, Drolshagen |
| Bemerkungen: | Elektrische Rollladenantriebe, Geschosserhöhung auf lichte Höhe von 2,67 m. im gesamten EG, Erhöhung der Fenster/Fenstertüren auf 2,44m. und Zimmertüren im EG, Hauseingangsüberdachung mit Flachdach, Katzenklappe, Insektenschutzgitter(Schiebetür), Weber-Garage |
| Lieferradius: | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG  Am Erlenpark 1  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-Mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus) |