**Hausdatenblatt**

Ein Bild, das Gebäude, Baum, Himmel, draußen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| **Baureihe** |  |
| Entwurf | **OPTION mit Anbaumodul** |
| Keller / Bodenplatte | mit Bodenplatte |
| Wohnfläche gesamt | 89,25 m2 |
| EG | 55,15 m2 |
| OG | 34,10 m2 |
| Außenmaße | 9,20 x 11,20 m |
| Bauweise | Holztafelbauweise  Wandstärke 31,5 cm; Edelputz, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte, mineralische Dämmung, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand | 0,14 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 49 dB |
| Fassade | Putz oder optional Holzverschalung |
| Dach | Flachdach |
| U-Wert Dach | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung | 0° |
| Kniestock | 00 cm |
| Fenster | Kunststofffenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung  Fensterfarbe: weiß oder außen farbig foliert  Foliert: anthrazit, silbergrau, quarzgrau  Ug 0,5 W/m²K + Uw-Wert 0,8 W/m²K |
| Heiztechnik | Innovatives System für Heizen, Kühlen und Warmwasser |
| Haustechnik | Photovoltaik-Anlage 3,28 kWp |
| Endenergiebedarf | 30,6 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) | 55,1 kWh/m²a |
| max. Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert | 63,0 kWh/m²a |
| Energetischer Standard | Effizienzhaus 55 (Dämmpaket EH40 möglich) |
| Architekt |  |
| Lieferradius | DEU, CH, UK |
| Hersteller | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus.de) |

Stand: Oktober 2024