**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Recker |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Keller / Bodenplatte | Haus auf Weberith-Bodenplatte |
| Wohnfläche gesamt: | 163 m2 |
| EG: | 91 m2 |
| OG: | 72 m2 |
| Außenmaße: | 12,89 m x 11,67 m |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise  Wandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,11 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 51 dB |
| Fassade: | Putz, farblich abgesetzt |
| Dach. | Flachdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 0 |
| Kniestock | 00 |
| Fenster: | Kunststofffenster in anthrazitgrau, innen weiß  mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung. Ug 0,6 W/m²K + Uw-Wert 0,8 W/m²K, Alu-Rolläden in anthrazitgrau, integrierte Raffstore anthrazitgrau, |
| Heiztechnik | Wohnfühl-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung über eine Luft/Luft Wärmepumpe, Brauchwasser-Wärmepumpe 300 ltr. |
| Haustechnik | Photovoltaik-Anlage (12 Module), Batteriespeicher, Homeway-Grundpaket |
| Endenergiebedarf | 18 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) | 32 kWh/m²a |
| max. Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert | 72,6 kWh/m²a |
| Energetischer Standard: | KfW 40 Plus |
| Architekt: | Patone Architektur, Radolfzell |
| Bemerkungen: | Zentrale Staubsauganlage, Kamin-Ofen |
| Verkaufspreis (Ausbaustufe, Ausstattungslinie, BP/Keller; Preisstand): |  |
| Lieferradius | DEU, CH, GBR, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-mail: [info@weberhaus](mailto:info@weberhaus).de |

Stand: April 2020