**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| Kundenhaus | Vergnano |
| Entwurf: | WeberHaus Objektbau |
| Bürofläche EG gesamt: | 288 m2 |
| Lagerhalle EG: | 318 m2 |
| Lagerhalle OG: | 59 m2 |
| Außenmaße: | Bürogebäude 21,65 mx 16,50 m, 1-geschossig  Lagerhalle 30 m x 11,39 m, 2-geschossig |
| Bauweise: | Fertigbauweise, Holztafelbauweise  Außenwand ÖvoNatur,  Bürogebäude: Wandstärke 30 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoff-platte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,15 W/m²K |
| Fassade: | Putz |
| Dach: | Flachdach mit Kiesschüttung |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 00 |
| Kniestock: | 00 |
| Fenster: | Kunststofffenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau/weiß |
| Schallschutz: | 50 dB |
| Haustechnik: | Bürogebäude: Klimagerät für Serverraum, Gas-Wandheizkessel mit modulierendem Vormischbrenner als Brennwertgerät für Erdgas mit Hocheffizienzpumpe  Beheizung Halle: Lufterhitzer mit Kupfer-Aluminium- Wärmetauscher, |
| Endenergiebedarf: | 106 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf: | 116 kWh/m²a (max. zulässig 146 kWh/m²a) |
| Keller: | Büro und Lagerhalle auf wärmegedämmter Bodenplatte |
| Architekt: | Bauatelier Rudloff, Rheinau-Linx |
| Bemerkungen: | Bürogebäude und Versandhalle,  lichte Wohnraumhöhe 2,67mtr. im Bürobereich |
| Lieferradius: | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG  Am Erlenpark 1  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-Mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus) |