**Hausdatenblatt**



|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Dr. Ulrich |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Keller / Bodenplatte | Haus auf Bodenplatte |
| Garagen und Carport | 85 m2 |
| Wohnfläche gesamt: | 248 m2 |
| EG: | 248 m2 |
| Außenmaße Haus:  Außenmaße Garagen: | 20,47 m x 18,00m  15,15 m x 6,46 |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise  Wandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,11 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 51 dB |
| Fassade: | Putz, Holzschalung in Quarzgrau Fichte / Tanne |
| Dach. | Flachdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 00 |
| Kniestock | 00 |
| Fenster: | Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 0,6 W/m²K + Uw-Wert 0,8 W/m²K, außen anthrazitgrau innen kiefer lasiert, Raffstore |
| Heiztechnik | Gasbrennwert-Wandheizgerät mit 300 l Solarspeicher, Solaranlage mit 3 Kollektoren, Fußbodenheizung, Komfort-Lüftungsgerät |
| Haustechnik |  |
| Endenergiebedarf | 67 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) | 71 kWh/m²a |
| max. Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert | 112 kWh/m²a |
| Architekt: | LAS Baubüro GmbH André Boblest |
| Bemerkungen: | Insektenschutzrollos, Flachdachfenster mit gebogener Verglasung, Markise, Garage von WeberHaus, Atrium |
| Lieferradius | DEU, CH, LUX, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-Mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus.de) |

Stand: Dezember 2020