**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Larsen |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Keller | Weberith Keller 93 m² |
| Wohnfläche gesamt: | 399 m2 |
| EG: | 205 m2 |
| DG: | 194 m2 |
| Außenmaße: | 24,99 m x 17,76 m ohne Garage 2 (6,30mx8,45m) |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise  Wandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,11 W/m²K |
| Schallschutz | Rw ≥ 51 dB |
| Fassade: | Putz |
| Dach. | Flachdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 0 |
| Kniestock | 000 |
| Fenster: | Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau/weiß, Ug 0,6 W/m²K + Uw-Wert 0,8 W/m²K |
| Heiztechnik | Luft / Wasser Wärmepumpe, Zentrale kontrollierte Be- und Entlüftung, Fußbodenheizung, Kaminofen |
| Haustechnik | Photovoltaikanlage mit 16 Modulen, Weber Logic, Bticino Video Aufputz Sprechanlage; EnOcean, Homeway Grundpaket |
| Endenergiebedarf | 32,7 kWh/m²a |
| Primärenergiebedarf (berechnet) | 46,2 kWh/m²a |
| max. Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert | 77,6 kWh/m²a |
| Architekt: | ARCH.PRO H. von Berg-Hadjoudj |
| Bemerkungen: | Garage, Plattformlift, Sauna, Pergola, Markise |
| Verkaufspreis | Auf Anfrage |
| Lieferradius | DEU, CH, GBR, IRL, FRA(teilweise) |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1,  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-mail: [info@weberhaus](mailto:info@weberhaus).de |

Stand: April 2020