

**Hausdatenblatt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kundenhaus** | Ovenstone |
| Entwurf: | WeberHaus Individual |
| Wohnfläche gesamt: | 160 m2 |
| EG: | 80 m2 |
| OG: | 80 m² incl. Balkon |
| Außenmaße: | 9,54 m x 10,46 m |
| Bauweise: | Holzfertigbauweise,  Wandstärke 30 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte  100 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte |
| U-Wert-Außenwand: | 0,15 W/m²K |
| Fassade: | Profilschalung/senkrechte Holzschalung |
| Dach: | Pultdach |
| U-Wert Dach: | 0,15 W/m²K |
| Dachneigung: | 6° |
| Kniestock: | 295 cm |
| Fenster: | Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau/steingrau |
| Schallschutz: | 50 dB |
| Haustechnik: | Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Mobotix, Vorbereitung für Photovoltaik und Solar, |
| Endenergiebedarf: | Liegt nicht vor, da das Haus in der Schweiz gebaut wurde. |
| Primärenergiebedarf: |  |
| Keller: | Nutzkeller (UG 43 m², 2. UG 105 m²) |
| Architekt: | Meyer Stegemann |
| Bemerkungen: | Schallschutzfenster, Flachdachfenster, im DG offen bis First, freistehende Badewanne |
| Lieferradius: | DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA |
| Hersteller: | WeberHaus GmbH & Co. KG  Am Erlenpark 1  77866 Rheinau-Linx  Internet: [www.weberhaus.de](http://www.weberhaus.de)  E-Mail: [info@weberhaus.de](mailto:info@weberhaus) |