**Fluchtwegtür mit dem Sicherheitsplus kombiniert:**

**ECO Protection schließt temporär bei Amokgefahren**

**Mit der latenten Gefahr von Amokläufen in Schulgebäuden hat sich das Anforderungsprofil an Tür-Funktionen und Tür-Technik in Bildungseinrichtungen verändert. Die bisher geltende Maxime „im Brandfall sicher raus“ muss erweitert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Klassen- und auch Flurtüren als Schott gegen Gewaltbedrohung wirken können. „Hört sich nach aufwändiger Erweiterung eines Gebäude-Sicherheitssystems an“, sagt Dirk Huber, Leiter des Produktmanagements bei ECO Schulte. Und wurde dann doch ganz anders und pragmatisch gelöst.**

Der konkrete Fall: Eine Schule in Düsseldorf hatte erhöhten Sicherheitsbedarf. Für diesen Kunden entwickelte ECO Schulte eigens eine Lösung aus bestehenden Komponenten – und bietet es als „Protection-System“ dem Markt an. Dieses System löst zeitgesteuert oder bei einem Alarm die Feststellanlage der Tür, die Türschließer schließen sie sicher. Das verhindert beispielsweise bei einer Flurtür den Zutritt von der Außenseite, weil das Einsteckschloss automatisch verriegelt. Als Fluchttür bleibt sie dennoch funktionstüchtig: Ein Entweichen ist jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Über eine externe Zeitschaltuhr kann ein individueller Tages- und Nachtbetrieb programmiert werden, auch ein Taster kann verbaut werden. Der Vorteil für Betreiber und Planer: Die Standardkomponenten halten die Kosten niedrig, mehrere Sicherheitsbereiche sind vernetzbar, dazu ist pro Sicherheitsbereich nur ein Sondersteuerungsmodul von ECO Schulte erforderlich. Die Normen EN 179 / EN 1125 oder EN 1155 / EN 1158 werden durch die Funktion nicht touchiert; sie lässt sich auch mit Drehtürantrieben kombinieren – und damit im Barrierefrei-Umfeld.

\* \* \*

**Bildzeile**

**Auch im normativen Umfeld der Objekttür sind pragmatischen Spezial-Lösungen möglich: ECO Schulte bietet mit der ECO Protection Sicherheitsschaltung für Amok-Situationen eine unkomplizierte Kombi aus Fluchtwegfunktionalität (sicher raus!) und einer Abschottung eines Sicherheitsbereichs (Etage mit Klassenzimmern).**

Bild: ECO Schulte

 \* \* \*

**Über ECO Schulte**

ECO Schulte ist ein System-Spezialist für Hard- und Software an der Tür. Das Unternehmen aus Menden in Nordrhein-Westfalen entwickelt und fertigt hochwertige Beschläge, Türschließer, Bänder sowie Panik-, Schloss- und Verriegelungssysteme. An den Standorten Menden, Luckenwalde (Deutschland) und Zhuhai (China) werden aus verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Leichtmetall, Edelstahl und Messing ganzheitliche Systeme rund um die Tür produziert. Ausführliche Informationen zu ECO Schulte und seinen Produkten finden Sie unter www.eco-schulte.de.

\* \* \*

**Herausgeber:**

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276-0

Telefax +49 2373 9276-40

info@eco-schulte.de