Ampacoll Profix - Adhésif liquide pour supports difficiles

Notre plus jeune enfant, la colle liquide Ampacoll Profix, adhère très bien à un grand nombre de surfaces parfois difficiles.

Il adhère bien aux substrats tels que TPU (Ampatop Seal, Ampatop Seal GHS, Ampatop F black), PE, PP, EPDM, PVC, bitume, cuivre et autres métaux.

Il égalise également les irrégularités sur la brique, la pierre, le béton, le plâtre, le bois, les panneaux MDF et OSB et bien plus encore.

Ampacoll Profix est durablement élastique et collant, facile à repositionner au début et résiste également à la condensation et à l'eau courante.

Plus d'informations à ce sujet sur https://profix.ampack.biz

- Durablement élastique et collante

- Idéale pour les produits TPU et de nombreux autres supports en partie difficiles

- Résistante à la condensation et aux écoulements d’eau

- Aucun primaire nécessaire

- Repositionnement possible

- Buse entaillée pour cordon plus homogène

L'équipe d'Ampack se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations.