****

**Presse-Information**

**3M Eloxier-Abdeckband 8985L widersteht agressiver Chromsäure**

**Abdecken unter extremen Bedingungen**

**Das neue 3M Eloxier-Abdeckband 8985L setzt für Maskierungen während der Chromsäure-Eloxierung neue Maßstäbe. Durch seine besondere Technologie widersteht es nicht nur der agressiven Chromsäure. Es sorgt auch für sehr gute Ergebnisse mit exakten Abdeckkanten sowie für einen deutlich einfacheren, schnelleren und produktiveren Maskierungs-Prozess im Vergleich zu den üblichen Flüssigabdeckungen.**

Das neue 3M Eloxier-Abdeckband 8985L wurde extra für den Einsatz bei Chromsäure-Eloxierungen entwickelt. Sein beständiger Gummiharzklebstoff bietet auf einer Vielzahl von Aluminiumlegierungen sehr gute Soforthaftung und überzeugt während des Chemikalien-Bades durch hohe Dichtigkeit ohne Leckagen. Das lila-transluzente Polyester-Trägermaterial ist auch in harscher Umgebung sehr beständig. Während des Prozesses ist es stets gut erkennbar und erlaubt eine visuelle Inspektion, ohne die Maskierung zu entfernen. Für gute Stanzbarkeit ist das Abdeckband mit einem Polyester-Schutzpapier ausgestattet. Nach dem Prozess kann es rückstandsfrei in einem Stück entfernt werden. Da es silikonfrei ist, hinterlässt es keine Verunreinigungen, die entfernt werden müssen.

**Produktiver: Bis zu 60 Prozent weniger Arbeitszeit**

Das neue 3M Eloxier-Abdeckband 8985L sorgt bei der Chromsäure-Eloxierung im Vergleich zu den sonst üblichen Flüssigabdeckungen für einen einfacheren, produktiveren und schnelleren Prozess. Gestanzte Klebebandstücke können bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit und damit verbundene Kosten einsparen, da sich durch die unkomplizierte Applikation und das rückstandsfreie Entfernen des Abdeckbandes die sonst erforderlichen Prozessschritte reduzieren. So entfällt auch die bei der Flüssigabdeckung notwendige Trocknungszeit. Ein weiterer wichtiger Vorteil für den Anwender: Mit dem neuen Abdeckband kann beim Maskierungsprozess auf Chemikalien und Lösemittel sowie die damit verbundenen Dämpfe und unangenehmen Gerüchen verzichtet werden kann. Durch den sach- und fachgerechten Gebrauch von 8985L kann somit auch die Arbeitssicherheit ein Stück weit verbessert werden.

Weitere Informationen unter [www.3M.de/kleben](https://deref-gmx.net/mail/client/vHmZvdEmBj4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.3m-klebtechnik.de%2F) (DE), [www.3m.at/kleben](https://deref-gmx.net/mail/client/d1zFcMg5_Fw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.3maustria.at%2F3M%2Fde_AT%2Fkleben-und-verbinden-at%2F) (AT) und [www.3M.ch/kleben](https://deref-gmx.net/mail/client/2ZeoUA-6bfI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.3m.com%2Fch%2Fklebhttps%3A%2Fwww.3mschweiz.ch%2F3M%2Fde_CH%2Fkleben-und-verbinden-ch%2Fen) (CH)

Neuss, den 8. Juli 2020

Zeichen mit Leerzeichen: 2.126

**Über 3M**

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 96.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2019 einen Umsatz von 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.

Bildunterschriften:

|  |  |
| --- | --- |
| *3M Presse 3M Eloxier-Abdeckband 8985L:*  Das neue 3M Eloxier-Abdeckband 8985L wurde speziell für die Anwendung bei der Chromsäure-Eloxierung entwickelt. Foto: 3M |  |
| *3M Presse 3M Eloxier-Abdeckband 8985L\_Chemikalienbad:*  Das neue 3M Eloxier-Abdeckband 8985L ermöglicht einen einfachen, schnellen und produktiven Prozess. Foto: 3M |  |
| *3M Presse 3M Eloxier-Abdeckband 8985L\_Stanzteil:*  Mit gestanzten Stücken des neuen 3M Eloxier-Abdeckbandes 8985L können bis zu 60 Prozent der sonst üblichen Arbeitszeit reduziert werden. Foto: 3M |  |
| *3M Presse 3M Eloxier-Abdeckband 8985L\_Anwendung:*  Das neue 3M Eloxier-Abdeckband 8985L erreicht sehr gute Ergebnisse mit exakten Abdeckkanten. Foto: 3M |  |

**Presse-Kontakt 3M** Monika Wien

Text und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 171 577 8585

E-Mail: <mailto:mwien@gmx.de>

Monika Wien - Text & Öffentlichkeitsarbeit

Gabelsbergerstr. 19

50674 Köln

**Kunden-Kontakt 3M** Customer Dialog Center, Tel.: +49 2131 14-3330

E-Mail: [kleben.de@3M.com](mailto:kleben.de@3M.com)

**Deutschland**

[www.3M.de](http://solutions.3mdeutschland.de/wps/portal/3M/de_DE/EU2/Country/?WT.mc_id=www.3m.de)

[www.3M.de/presse](http://www.3M.de/presse)

<https://twitter.com/3MDeutschland>

<https://www.facebook.com/3MDeutschland>

**Österreich**

[www.3M.com/at](http://www.3M.com/at)

<https://www.3maustria.at/3M/de_AT/pressroom-alp/>

<https://twitter.com/3MAustria>

<https://www.facebook.com/3MAustria>

**Schweiz**

[www.3M.com/ch](http://www.3M.com/ch)  
 <https://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/pressroom-alp/>  
 <https://twitter.com/3MSchweiz>

<https://www.facebook.com/3MSchweiz>