Delbrück, Juli 2023

**Bette Dichtband auf Rolle**

**Dichten am laufenden Band: Dünn, dehnbar und von der Rolle – neue Dichtlösung von Bette**

Dichtbänder haben sich im Bäderbau bei der Abdichtung von Duschflächen und Badewannen als erste Abdichtungsebene bewährt. Normgerecht eingedichtet verhindern sie, dass beispielsweise durch eine abgelöste Silikonfuge Wasser zwischen Badelement und Fliesenwand eindringt und in den Hohlräumen Feuchteschäden verursacht. Mit einem neuen Dichtband will Bette jetzt Maßstäbe in der Montagepraxis setzen: Es wird einfach von der Rolle verarbeitet, statt zusammengestückelt.

**Bette Dichtband auf Rolle**

**Dichten am laufenden Band: Dünn, dehnbar und von der Rolle – neue Dichtlösung von Bette**

**Dichtbänder haben sich im Bäderbau bei der Abdichtung von Duschflächen und Badewannen als erste Abdichtungsebene bewährt. Normgerecht eingedichtet verhindern sie, dass beispielsweise durch eine abgelöste Silikonfuge Wasser zwischen Badelement und Fliesenwand eindringt und in den Hohlräumen Feuchteschäden verursacht. Mit einem neuen Dichtband will Bette jetzt Maßstäbe in der Montagepraxis setzen: Es wird einfach von der Rolle verarbeitet, statt zusammengestückelt.**

Das Dichtband von der Rolle verbindet damit einfache Verarbeitung mit dauerhafter Dichtwirkung – die eingesetzte Materialkombination aus einem vliesbeschichteten, thermoplastischen Elastomer (PE) sowie PE-Folie ist sowohl außergewöhnlich dünn als auch außergewöhnlich dehnbar – und wird mit einem butylhaltigen Klebestreifen am Badelement angebracht.

Das Material korrespondiert in der Weiterverarbeitung mit allen gängigen Abdichtungsmaterialien wie Dichtungsschlämmen, Flüssigfolien und auch Reaktionsharzabdichtungen. Dank seiner dünnen, extrem dehnbaren Struktur lässt sich das Dichtband um Ecken und Rundungen führen und trägt minimal auf. Das vermeidet später Verarbeitungsschwierigkeiten beim Eindichten durch den Fliesenleger. Von der Rolle geht das Verarbeiten viel schneller von der Hand als das frühere Anstückeln.

Bette setzt beim „Abdichten am laufenden Band“ auf zwei Verpackungsgrößen: Die 4-Meter-Variante passt für 90 Prozent des Bette-Sortiments an Dusch- und Badewannen, darunter auch die meistverkaufte Duschfläche von 90 x 90 cm. Von der Rolle wird das Material direkt auf die Oberfläche des glasierten Titan-Stahls geklebt – ohne Zuschnitt. Dabei überzeugt das Dichtband mit einer Dehnbarkeit von 350 Prozent in Längs- und Querrichtung – für eine einfache und dauerhafte Anpassung an das Badelement und zur Überbrückung von Rissen, denn das Band hat in Dauertests bewiesen, dass es kein Rückstellvermögen besitzt, sich also einmal gedehnt nicht wieder zusammenzieht.

Als zweite Verpackungsgröße bietet Bette eine 25-Meter-Rolle an – ausreichend für ein Einfamilienhaus mit mehreren Bädern. Das Dichtband ist normgerecht geprüft und beständig gegen alle im Bad verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

\* \* \*

Über Bette

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und   
Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung „glasierter Titanstahl“. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision   
ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel „Made in Germany“: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Environmental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) verifiziert.

Bildzeilen

Bitte beachten Sie die Quellenangabe: Bette

**01\_Dichtband.jpg**

Von der Rolle geht das Verarbeiten viel schneller von der Hand als das frühere Anstückeln: Das neue Dichtband von Bette ist außergewöhnlich dünn und dehnbar und lässt sich daher perfekt um Ecken und Rundungen führen.