**Zwei in Einem: Keramikoberfläche HygieneGlaze® Plus vereint höchsten Hygienestandard mit hervorragender Reinigungsfreundlichkeit**

* **patentiertes Herstellungsverfahren HygieneGlaze® weiterentwickelt**
* **optimierte Bad-Hygiene**
* **weniger Anhaftung von Schmutz und Kalk**
* **langanhaltende Sauberkeit**
* **dauerhafte und effiziente Reduktion von Krankheitserregern**

Die einzigartige, patentierte Keramikglasur HygieneGlaze® für umweltfreundliche Badhygiene wurde weiterentwickelt. Zusätzlich zu ihrer höchst effizienten, antibakteriellen Wirkung überzeugt die HygieneGlaze® Plus-Keramikoberfläche mit hervorragender Sauberkeit und noch einfacherer Reinigung. Erreicht wird dieser Effekt durch die Veränderung der Oberflächenspannung infolge der Anpassung der Glasur.

**Weniger Anhaftung, mehr Sauberkeit**

Auf der glatten, deutlich weniger anhaftenden Oberflächenstruktur von HygieneGlaze® Plus fließen Schmutz- und Kalkpartikel noch leichter mit dem Wasser ab. So bleibt die Keramik optisch und haptisch perfekt wie am ersten Tag. Durch die langanhaltende Sauberkeit der Keramik vereinfacht sich die Reinigung zudem spürbar, was insbesondere bei Anlagen mit hoher Nutzerfrequenz, wie bspw. öffentlichen Toiletten, auch wirtschaftliche Vorteile hat. Zudem schont der reduzierte Einsatz von Reinigungsmitteln die Umwelt.

**Dauerhafte und effiziente Hygiene**

Die Wirkung von HygieneGlaze® Plus beruht auf dem oligodynamischen Effekt, also der Bakterien schädigenden Wirkung positiv geladener Metallionen, und wird während des Brennvorgangs in die Glasur integriert. Dieser Herstellungsprozess sichert eine beständige Wirkung und damit eine extrem dynamische Reduktion von Krankheitserregern wie Escherichia Coli. Bereits nach sechs Stunden sind 90 Prozent der Bakterien abgetötet, nach 24 Stunden sind 99,99 Prozent der Bakterien abgetötet, ein exzellentes Hygiene-Niveau.

**Aurena komplett mit HygieneGlaze® Plus**

Aurena by Antonio Citterio ist die erste komplette Keramikserie, die mit der neuen Oberfläche HygieneGlaze® Plus lanciert wird. Dies gilt für Waschtische, WCs und Bidets sowie alle angebotenen Keramikfarben (Weiß, Weiß Seidenmatt, Schwarz, Schwarz Matt). Weitere Serien sind bereits in Planung.

**Bildunterschriften:**

*01\_HygieneGlaze® Plus*

Auf der glatten, deutlich weniger anhaftenden Oberflächenstruktur von HygieneGlaze® Plus fließen Schmutz- und Kalkpartikel noch leichter mit dem Wasser ab.

(Bildquelle: Duravit AG)

**Über die Duravit AG**

Die Duravit AG mit Sitz in Hornberg ist einer der international führenden Hersteller von Designbädern und in weltweit über 130 Ländern aktiv. Bei der Produktentwicklung arbeitet das interne Design-Team des Komplettbadanbieters Hand in Hand mit einem globalen Netzwerk aus Designern wie Cecilie Manz, Philippe Starck, Antonio Citterio, Christian Werner und Sebastian Herkner. Als energieintensives Unternehmen will die Duravit AG bis 2045 ausnahmslos klimaneutral agieren und dabei weitestgehend auf CO2-Kompensation verzichten.

**Bild- und Textmaterial steht unter dem folgenden Link zum Download bereit:** **https://dura-cloud.duravit.de/index.php/s/cUnodwwUKtKGgWo**

**Internationale Pressekontakte**

Duravit ist in über 130 Ländern aktiv. Für regionale Presseanfragen finden Sie hier die richtigen Ansprechpartner: [www.duravit.de/pressekontakte](http://www.duravit.de/pressekontakte)